# Protocolo de comunicación para programa CadaverExquisito

CONEXIÓN SALIDA CONEXIÓN ENTRADA

Se tienen trazos para enviar

Fin

Fin

Fin

[x1],[x2],[y1],[y2],[R],[G],[B],[grosor]

[x1],[x2],[y1],[y2],[R],[G],[B],[grosor]

Fin

INICIO CONEXIÓN

Fin

**SERVIDOR**

**CLIENTE**

ok

[numero],[x1],[x2],[y1],[y2],[R],[G],[B],[grosor]

[numero]

INICIO CONEXIÓN

**SERVIDOR**

**CLIENTE**

**LEYENDA:**

numero: número asignado a este cliente

x1 y x2: coordenadas x de los puntos inicial y final del trazo

y1 e y2: coordenadas y de los puntos inicial y final del trazo

R, G y B: componentes de color del trazo (rojo, verde y azul)

grosor: grosor del trazo